**Caixinha**

Pasta Arduino skf > ssid da rede > senha da rede e no final o time da chamada sempre \*1000

Mandar carregar com o Arduino no usb > monitor de recurso > tudo limpo pode tirar o usb

**Relógio**

Parâmetros do sistema > canais de aviso > adicionar canal > de 28 até 95

Aperta os dois botões > conectar no usb > reg btn > CA 0 - > dois botões